#define left_ptrmsk_width 16
#define left_ptrmsk_height 16
static char left_ptrmsk_bits[] = {
   0x0c, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x7c, 0x00, 0xfc, 0x00, 0xfc, 0x01,
   0xfc, 0x03, 0xfc, 0x07, 0xfc, 0x0f, 0xfc, 0x0f, 0xfc, 0x01, 0xdc, 0x03,
   0xcc, 0x03, 0x80, 0x07, 0x80, 0x07, 0x00, 0x03};
